Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest realizacja** **usługi corocznego przeglądu gaśnic proszkowych.**

1. Elementy będące przedmiotem zamówienia - Gaśnice proszkowe GP-6x ABC/A wyprodukowane w 2024 roku – **18 sztuk**.
2. Lokalizacje gaśnic:
3. Węzeł Szkieletowy RSS w Działdowie, ul. Norwida (dz. 3415/1, obręb Działdowo), 13-200 Działdowo – 2 sztuki;
4. Węzeł Szkieletowy RSS w Elblągu, ul. Królewiecka 146 (dz. 6/4, obręb 6 Elbląg), 82-300 Elbląg – 2 sztuki;
5. Węzeł Szkieletowy RSS w Ełku, ul. Podmiejska (dz. 2085/9, obręb 2 Ełk), 19-300 Ełk – 2 sztuki;
6. Węzeł Szkieletowy RSS w Lidzbarku Warmińskim, ul. Bartoszycka (dz. 44/1, obręb 12 Lidzbark Warmiński), 11-100 Lidzbark Warmiński – 2 sztuki;
7. Węzeł Szkieletowy RSS w Mrągowie, ul. Leśna droga (dz. 33/18, obręb 10 Mrągowo), 11-700 Mrągowo – 2 sztuki;
8. Węzeł Szkieletowy RSS w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Szkolna 5D, (dz. 178/3, obręb 6 Nowe Miasto Lubawskie), 13-300 Nowe Miasto Lubawskie – 2 sztuki;
9. Węzeł Szkieletowy RSS w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, (dz. 4/13, obręb 6 Ostróda), 14-100 Ostróda – 2 sztuki;
10. Węzeł Szkieletowy RSS w Szczytnie, ul. Kościuszki 20, (dz. 192/4, obręb 1 Szczytno) 12-100 Szczytno – 2 sztuki;
11. Węzeł Szkieletowy RSS w Węgorzewie, ul. Armii krajowej, (dz. 222, obręb 1 Węgorzewo) 11-600 Węgorzewo – 2 sztuki.
12. Zakres wymaganych czynności.
13. Sprawdzenie stanu ogólnego gaśnic, w tym czystości, kompletności, czytelności i prawidłowości oznaczeń oraz terminów badań.
14. Kontrola stanu powłok lakierniczych oraz elementów z tworzyw sztucznych pod kątem pęknięć, odbarwień i odkształceń.
15. Wizualna ocena stanu technicznego elementów metalowych, uszczelek, zaworów oraz innych podzespołów pod kątem uszkodzeń, korozji i szczelności.
16. Weryfikacja masy środka gaśniczego (proszku) oraz ciśnienia roboczego w gaśnicy.
17. Oznaczenie gaśnic nalepkami kontrolnymi zawierającymi nazwę firmy wykonującej przegląd, podpis osoby przeprowadzającej przegląd, datę wykonania oraz termin ważności następnego przeglądu.
18. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu, zawierającego ocenę stanu technicznego, wykaz ewentualnych usterek oraz zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji lub wycofania z użytkowania (jeżeli będzie konieczne).