Załącznik nr 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU**

1. **Moduły optyczne kompatybilne z przełącznikami Connectrix DS-6505B:**

**Parametry techniczne:**

* Typ wkładki: SFP+
* Typ złącza: LC-LC
* Rodzaj włókna: Single Mode
* Protokół transmisji: Fiber Channel
* Minimalny zasięg: 1km
* Maksymalny zasięg: 10km
* Prędkość transmisji: 16Gb/s
* Kompatybilność: Connectrix DS-6505B
* Ilość: 4 szt.
* Gwarancja: min. 12 miesięcy
* Moduły optyczne muszą być fabrycznie nowe i znajdować się na liście modułów dopuszczonych przez producenta przełącznika do pracy z urządzeniem
1. **Moduły optyczne kompatybilne z przełącznikami Inspur FS 8500:**

**Parametry techniczne:**

* Typ wkładki: SFP+
* Typ złącza: LC-LC
* Rodzaj włókna: Single Mode
* Protokół transmisji: Fiber Channel
* Minimalny zasięg: 1km
* Maksymalny zasięg: 10km
* Prędkość transmisji: 32Gb/s
* Kompatybilność: Inspur FS 8500
* Ilość: 4 szt.
* Gwarancja: min. 12 miesięcy
* Moduły optyczne muszą być fabrycznie nowe i znajdować się na liście modułów dopuszczonych przez producenta przełącznika do pracy z urządzeniem