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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Dotyczy : Dostawa serwera do Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii – 1 sztuka

Wymagania i informacje Zamawiającego:
Zamówienie obejmuje dostawę 1 serwera, który musi zostać podłączony do środowiska już wykorzystywanego przez Zamawiającego. Oznacza to, iż Wykonawca musi zapewniać zdalny, bez agentowy dostęp do telemetrii sprzętowej (stan komponentów, temperatura, zasilanie, dyski, firmware) oferowanego rozwiązania poprzez standardowe API zarządzające (np. Redfish) w sposób umożliwiający ich integrację z użytkowanym przez Zamawiającego systemem Dell APEX AIOps Infrastructure Observability.
Architektura bezpieczeństwa oraz centralnego zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego oparta jest na Dell APEX AIOps Infrastructure Observability.
Zamawiający nie przewiduje zmiany stosowanych obecnie rozwiązań technologicznych w powyższym zakresie. Wynika to w szczególności z wysokich kosztów związanych z wymianą infrastruktury, koniecznością migracji środowiska, ponowną konfiguracją systemów, wdrożeniem nowych rozwiązań oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi odmiennej technologii.

Zastosowanie innego rozwiązania dla dostawy 1 serwera skutkowało by koniecznością przebudowy i migracji części środowiska teleinformatycznego, rekonfiguracji funkcjonujących systemów, a także powstaniem istotnego ryzyka operacyjnego. Wiązałoby się to również z dodatkowymi kosztami, które byłyby nieuzasadnione z punktu widzenia zapewnienia ciągłości działania, bezpieczeństwa infrastruktury oraz ochrony interesu ekonomicznego Zamawiającego.

W celu zachowania spójności technologicznej eksploatowanej infrastruktury teleinformatycznej, zapewnienia pełnej kompatybilności z funkcjonującymi systemami bezpieczeństwa i centralnego zarządzania oraz ograniczenia ryzyka zakłóceń operacyjnych, Zamawiający wymaga dostawy urządzeń kompatybilnych z posiadanym środowiskiem.
1. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej linii produkcyjnej producenta sprzętu, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny pod względem technicznym. Urządzenie na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie może podlegać żadnym modyfikacjom. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia określonym poniżej, skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności wykonania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych oraz takich, w przypadku których linia produktowa została wygaszona do sprzedaży przez producenta. Urządzenie musi być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnym opakowaniu producenta, bez śladów otwierania opakowania.
2. W celu uniknięcia wieloznaczności, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały, który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, pochodzący z produkcji seryjnej, nieużywany, objęty gwarancją producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający certyfikat CE oraz dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych firmowych i nie otwartych opakowaniach producenta z datą produkcji nie wcześniej niż 01.01.2026 r.

3. Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta.

4. Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane oraz wszystkie musza być objęte gwarancją producenta.

5. Gwarancja/serwis urządzeń muszą być wykonywane przez firmę autoryzowaną przez producenta lub jego przedstawicielstwo w Polsce w przypadku gdy Wykonawca nie posiada takiej autoryzacji.

6. Urządzenie na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom.

7. Pakiet serwisowy (gwarancja) musi być składnikiem produktu oraz musi być przypisany do serwera na etapie jego dostawy.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia statusu gwarancji dla pełnej konfiguracji oferowanego sprzętu, na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego.

9. Wszystkie elementy dostarczone w ramach postępowania muszą być objęte jednym kontraktem wsparcia z  minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. Zamawiający wymaga, aby aktualizacja firmware'u urządzeń była możliwa bez konieczności otwierania zgłoszenia w serwisie producenta.

10. Urządzenie musi być wyposażone w sprzętowo zaimplementowany mechanizm Root of Trust (silicon/hardware Root of Trust), realizujący weryfikację integralności i autentyczności kodu BIOS/UEFI przy każdym uruchomieniu urządzenia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie NIST SP 800-193 „Platform Firmware Resiliency Guidelines”.

11. Proces aktualizacji oprogramowania układowego (firmware) musi być realizowany wyłącznie na podstawie obrazu uwierzytelnionego podpisem cyfrowym, z zastosowaniem mechanizmu uniemożliwiającego instalację obrazu nieautoryzowanego lub obrazu o niższej wersji (ochrona przed rollbackiem), zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie NIST SP 800-147B „BIOS Protection Guidelines for Servers”.

12. Urządzenie musi zapewniać mechanizm pomiaru integralności BIOS oraz raportowania (atestacji) jego stanu, z wykorzystaniem modułu TPM zgodnego ze specyfikacją TCG, zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie NIST SP 800-155 „BIOS Integrity Measurement Guidelines”.

13. Urządzenie musi zapewniać automatyczny mechanizm wykrywania nieautoryzowanej modyfikacji oprogramowania układowego oraz automatycznego odtworzenia (recovery) firmware do ostatniej znanej, poprawnej i zaufanej wersji, bez konieczności ingerencji serwisowej wymagającej wymiany komponentu.

14. Urządzenie i jego komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

15. Sposób wypełnienia rubryki „C”. *
a) C = wpisz oferowany parametr tam gdzie jest wymagane podanie „minimum”/”maksimum” lub nazwa własna. W innych miejscach potwierdź oferowany parametr słowem „TAK” lub opisz rozwiązanie równoważne
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przypisał oprócz potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK” nazwę Producenta i modelu oferowanego PROCESORA. 
c) UWAGA! Zakazuje się kopiowania parametrów Zamawiającego do rubryki „Oferta Wykonawcy”. W innym przypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp. 

Przedmiotem zamówienia jest serwer – 1 szt.
	LP.
	Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferta Wykonawcy 

TAK/NIE*



	A
	B
	C

	1
	Obudowa:

a) Typ Rack, wysokość max. 2U.
	

	
	b) Komplet komponentów do instalacji w standardowej szafie rack 19”wraz z ramieniem do mocowania kabli.
	

	
	c) Frontowy panel maskujący.
	

	2
	Płyta główna

Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera z możliwością instalacji procesorów 32 rdzeniowych i mocy min. 205W.
	

	3
	Sloty rozszerzeń

Minimum 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3 pod urządzenia I/O, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości z możliwością rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCI-Express generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width). 1 aktywne gniazdo PCI-Express po obsadzeniu wymaganymi kartami pozostaje wolne pod dalszą rozbudowę.
	

	4
	Procesory

Zainstalowane 2 procesory min. 32-rdzeniowe z częstotliwością bazową 2.2Ghz w architekturze x86, umożliwiające dodanie serwera do klastra VMware na poziomie kompatybilności EVC „Sapphire Rapids” lub wyższy poziom kompatybilności EVC zapewniający dołączenie do klastra Zamawiającego o poziomie EVC »Sapphire Rapids. Oferowany serwer ze wskazanymi procesorami musi osiągać wynik co najmniej 555 pkt w testach wydajności SPECrate2017 (https://www.spec.org/cpu2017/results/) w konfiguracji dwuprocesorowej. Dokument potwierdzający ilość uzyskanych punktów w teście wydajności, należy dołączyć do oferty jako przedmiotowy dokument dowodowy. Wyniki powyższych testów musi być aktualny (opublikowany i niewycofany) na dzień składania ofert, dla konfiguracji dwuprocesorowej odpowiadającej oferowanej
	Nazwa Producenta………………………………………………………………

Nazwa Modelu…………………………………………………………………….

	5
	Pamięć RAM:

	
	a) Zainstalowane min. 256 GB pamięci RAM typu DDR5 Registered, 4800 MHz w kościach o pojemności co najmniej 32GB.
	

	
	b) Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci: typu Rank sparing, Memory Demand i Partol scrubbing, Failed DIMM isolation lub równoważne poziomy zabezpieczeń.
	

	
	c) Minimum 16 gniazd pamięci RAM na płycie głównej,
	

	6
	Kontrolery dyskowe, I/O:

	
	a) Zainstalowany, w dedykowanym slocie, kontroler sprzętowy, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych 22.5 Gbps SAS, 12 Gbps SAS, and 6 Gbps SATA/SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, wsparcie dla dysków SED
	

	
	b) Zainstalowana karta 2-port FC 32 Gb.
	

	7
	Dyski twarde:

	
	a) Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z tyłu obudowy.
	

	
	b) W przypadku braku opcji rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe zatoki dyskowe, serwer standardowo wyposażony w minimum 10 zatok dyskowych SFF gotowych do instalacji dysków SAS/SATA/SSD 2,5”typu Hot Swap.
	

	
	c) Zainstalowane min. 4 dyski SSD SATA hot-plug o pojemności co najmniej 960 GB każdy.
	

	
	d) Serwer umożliwiający instalację pamięci w postaci dysków SSD M.2 NVMe, o pojemności min. 960GB hot-plug i redundancję danych RAID-1.
	

	8
	Kontrolery LAN, iSCSI 

Serwer wyposażony we wbudowane 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT,   4 porty 25Gb Ethernet w standardzie SFP28 z obsługą PXE, Wake-On-LAN, RDMA (RoCEv2, iWARP), oraz dedykowany 1 port 1Gb RJ-45 dla karty zarządzającej (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe)
	

	9
	Porty (Ilość dostępnych złączy graficznych i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy itp.):
	

	
	a) Zintegrowana karta graficzna ze złączem graficznym na przednim i na tylnym panelu.
	

	
	b) Złącza USB: min. 4 porty USB (co najmniej 1 port USB 3.0 z tyłu obudowy), w tym co najmniej 1 port serwisowy USB na panelu przednim umożliwiający bezpośredni dostęp do kontrolera zarządzającego.
	

	
	c) Ilość dostępnych złączy graficznych i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy itp.
	

	10
	Zasilanie, chłodzenie

	
	a) Redundantne, Hot-Plug min. 1400W każdy.
	

	
	b) Redundantne wentylatory typu hotplug.
	

	11
	Zarządzanie

Wbudowany frontowo panel LCD lub diody LED informujące o stanie serwera.

Niezależne od systemu operacyjnego, zintegrowane z płytą główną serwera, posiadające minimalną funkcjonalność:

a) wparcie pracy bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP,

b) dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera, dostęp do karty możliwy z poziomu przeglądarki webowej (GUI) oraz z poziomu linii komend,

c) wbudowane narzędzia diagnostyczne,

d) zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego,

e) wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna niezależna od systemu operacyjnego, z dostępem do myszy i klawiatury oraz możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB.
	

	12
	Kable połączeniowe

	
	a) 2 kable zasilające
	

	
	b) 2 sztuki kabli FC OM3 o długości min. 3m
	

	13
	Wspierane systemy operacyjne i certyfikacja systemów

a) Windows Server 2025, 2022, 2019

b) VMware ESXi 7.0, 8.0 i 9.0 

c) Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

d) SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
	

	14
	Zabezpieczenia

Urządzenia muszą posiadać zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of trust).
	

	15
	Certyfikaty

	
	Serwer musi posiadać oznakowanie CE i deklaracja zgodności UE
	

	
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną.

Przez normę równoważną zamawiający rozumie taką, która co najmniej: 

­
określa politykę jakości organizacji; 

­
określa wymagania dotyczące wyrobu oraz umożliwia ich przegląd; 

­
określa cele w zakresie jakości wyrobów; 

­
reguluje kwestie odpowiedzialności kierownictwa; 

­
definiuje uprawnienia pracowników; 

­
definiuje politykę środowiskowa organizacji; 

­
określa jej cele, zadania i programy środowiskowe; 

­
definiuje i wskazuje niezbędne zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia; 

­
opisuje sterowanie  operacyjne oraz gotowość i czasy reakcji na awarie; 

­
 wskazuje metody monitorowania i pomiaru wyrobów i procesów.
	

	16
	Gwarancja

a)   Wszystkie elementy dostarczone w ramach postępowania muszą być objęte jednym kontraktem wsparcia z  minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. Zamawiający wymaga, aby aktualizacja firmware'u urządzeń była możliwa bez konieczności otwierania zgłoszenia w serwisie producenta.
b)
Pakiet gwarancyjny musi zawierać usługę pozostawienia uszkodzonych dysków u Zamawiającego.

d)
Urządzenia na etapie dostawy od producenta do zamawiającego nie mogą podlegać modyfikacjom w zakresie konfiguracji sprzętowej.

e)
Na min. 3 dni przed dostawą sprzętu do Zamawiającego należy podać Zamawiającemu numery seryjne celem weryfikacji u Producenta spełnienia w/w wymagań.

f)   Pakiet serwisowy (gwarancja) musi być składnikiem produktu oraz musi być przypisany do serwera na etapie jego dostawy. Dopuszczalne jest dostarczenie polskiego lub angielskiego oświadczenia producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzające w/w wymagania.
	

	
	Wykonawca zapewnia świadczenie usługi serwisowej którą prowadzić będzie Producent lub Autoryzowany Partner Serwisowy Producenta
	

	
	Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji dla pełnej konfiguracji oferowanego sprzętu, na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego.
	

	
	
	

	Nazwa Producenta i nazwa oferowanego modelu:
	……………………………………………………………………….


_____________________________________________

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

str. 2

