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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiotem zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, geodezyjnego odbiornika GNSS RTK klasy profesjonalnej z funkcją pomiarów fotogrametrycznych, zintegrowanym dalmierzem laserowym oraz systemem rozszerzonej rzeczywistości (AR), przeznaczonego do wykonywania pomiarów geodezyjnych i realizacyjnych.
2. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia posiadał następujące cechy:
1) był fabrycznie nowy, 
2) pochodził z bieżącej linii produkcyjnej producenta Urządzenia,
3) był wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem dostawy,
4) był wolny od wad fizycznych i prawnych,
5) był kompletny pod względem technicznym,
6) był zgodny z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego, zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia,
7) był skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności wykonania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.
3. Urządzenie na etapie dostawy od Producenta do Zamawiającego nie może podlegać żadnym modyfikacjom. Nie dopuszcza się urządzenia odnawianego, demonstracyjnego lub powystawowego. Urządzenie musi być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów otwierania opakowań.
4. Urządzenie i komponenty urządzenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
5. Urządzenie musi być objęte gwarancją obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wsparciem technicznym przez okres co najmniej równy okresowi udzielonej gwarancji.

II. Opis minimalnych parametrów technicznych:
1. Minimalne wymagania techniczne odbiornika GNSS:
1) wielosystemowy odbiornik GNSS z minimum 336 kanałami śledzenia obsługujący co najmniej GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS i SBAS,
2) obsługa wszystkich dostępnych sygnałów dla obsługiwanych konstelacji,
3) obsługa poprawek RTK (Real-Time Kinematic). Czas inicjalizacji RTK zgodny z deklaracją producenta, nie dłuższy niż 10 s w typowych warunkach pomiarowych,
4) obsługa pozycjonowania PPP (Precise Point Positioning),
5) Obsługa poprawek satelitarnych o paśmie L-Band lub częstotliwości sygnału Galileo HAS (E6-B) oraz dokładności poniżej 10 cm bez GPS,
6) technologia utrzymania FIX po utracie transmisji RTK,
7) bezkalibracyjne IMU (Inertial Measurement Unit) odporne na zakłócenia magnetyczne. Odbiornik GNSS musi być wyposażony w zintegrowany, fabrycznie skalibrowany sensor inercyjny IMU, który nie wymaga od użytkownika wykonywania jakichkolwiek manualnych procedur kalibracji przed rozpoczęciem pracy ani w trakcie jej trwania. Inicjalizacja sensora do pracy w przechyleniu musi następować automatycznie
 i dynamicznie podczas naturalnego przemieszczania się użytkownika,
8) kompensacja wychylenia na poziomie minimum 60° liczone od  pionu w każdą stronę,
9) zintegrowana fotogrametria umożliwiająca wyznaczanie współrzędnych punktów ze zdjęć,
10) możliwość tyczenia AR,
11) minimum dwie kamery tj. co najmniej kamera RGB oraz kamera wspomagająca tyczenie AR,
12) zintegrowany dalmierz laserowy,
13) możliwość pomiaru punktów niedostępnych,
14) minimalna dokładność fotogrametrii do ±5 cm w warunkach deklarowanych przez producenta,
15) rejestracja danych w pamięci wewnętrznej, pamięć wewnętrzna minimum 12GB;
16) stopień ochrony minimum IP67,
17) temperatura pracy w zakresie minimum -30 do +60 stopni Celsjusza,
18) wsparcie szybkiego ładowania przez port usb typ C ładowanych urządzeń,
19) czas pracy na baterii min. 6 godzin,
20) minimum 24 miesiące gwarancji.

2. Minimalne parametry techniczne kontrolera terenowego (rejestratora):
1) minimum 8-rdzeniowy procesor o taktowaniu minimum 2.0 GHz,
2) pamięć operacyjna minimum 4 GB RAM,
3) pamięć wewnętrzna minimum 64 GB ROM,
4) dotykowy wyświetlacz o przekątnej minimum 5 cali i jasności minimum 400 nitów (cd/m²), zapewniający pełną czytelność w bezpośrednim świetle słonecznym,
5) stopień ochrony minimum IP67,
6) temperatura pracy w zakresie minimum -30 do +60 stopni Celsjusza,
7) czas pracy na baterii min. 6 godzin,
8) minimum 24 miesiące gwarancji.

3. Minimalne wyposażenie  zestawu powinno zawierać:
1) odbiornik GNSS,
2) kontroler terenowy wraz z uchwytem do tyczki,
3) tyczka geodezyjna dedykowana do prac z odbiornikami z kompensacją IMU,
4) ładowarka sieciowa wspierająca szybkie ładowanie (lub ładowarki dedykowane do odbiornika i kontrolera),
5) futerał transportowy,
6) okablowanie,
7) instrukcję w języku polskim.

III. Pozostałe wymagania Zamawiającego:
1. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie dostarczone wraz z kontrolerem i odbiornikiem GNSS było objęte licencją wieczystą (bezterminową).
2. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań, których działanie w pełnym zakresie funkcjonalnym uzależnione jest od wnoszenia okresowych opłat abonamentowych lub subskrypcyjnych. 
3. Wyklucza się rozwiązania, w których dokładność centymetrowa generowana jest za pomocą czasowych subskrypcji, licencji na żądanie lub abonamentów na dokładność wymagających odnawiania. Wymóg obsługi pozycjonowania PPP oraz poprawek satelitarnych o paśmie L-Band lub częstotliwości sygnału Galileo HAS (E6-B) musi być realizowany bezpłatnie, np. poprzez zintegrowaną obsługę darmowego sygnału Galileo HAS (High Accuracy Service) lub równoważnego, niewymagającego wnoszenia opłat abonamentowych. 
4. Oprogramowanie musi posiadać wbudowany silnik graficzny CAD, umożliwiający tworzenie, edycję, przeglądanie oraz wizualizację projektów technicznych i dokumentacji graficznej. Funkcjonalność ta musi być zintegrowana z oprogramowaniem i dostępna bez konieczności instalowania dodatkowego, zewnętrznego silnika CAD. 
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