

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów - 44 szt. spełniających poniższe wymagania**

**Monitor typ 1 – 43 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ ekranu** | Panoramiczny, LED, 16x9 |
| **Przekątna** | Min. 27’ |
| **Matryca** | VA/IPS, matowa |
| **Jasność** | Min. 250 cd/m2 |
| **Kontrast (statyczny)** | Min. 1000:1 |
| **Kąty widzenia (pion/poziom)** | Min. 178/178 stopni |
| **Czas reakcji matrycy** | Max. 5 ms |
| **Rozdzielczość** | 1920 x 1080 |
| **Wielkość plamki**  | Max. 0.311 mm |
| **Złącza** | Min. 1 x HDMI 1.4Min. 1 x DP 1.2 |
| **Regulacja** | Wysokości, obrotu, kąta pochylenia |
| **Głośniki** | Posiada min. 2 głośniki |
| **Montaż na ścianie lub uchwycie**  | Vesa 100x100mm lub 75x75mm |
| **Gwarancja** | Min. 24 miesiące |
| **Inne** | Dołączony przewód HDMI |

**Monitor typ 2 – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ ekranu** | Panoramiczny, LED, 16x9 |
| **Przekątna** | Min. 27’ |
| **Matryca** | VA/IPS, matowa |
| **Jasność** | Min. 250 cd/m2 |
| **Kontrast (statyczny)** | Min. 1000:1 |
| **Kąty widzenia (pion/poziom)** | Min. 178/178 stopni |
| **Czas reakcji matrycy** | Max. 7 ms |
| **Rozdzielczość** | 1920 x 1080 |
| **Wielkość plamki** | Max. 0.311 mm |
| **Złącza** | Min. 1 x HDMIMin. 1 x DP |
| **Obrotowy ekran** | Pivot |
| **Regulacja** | Wysokości, obrotu, kąta pochylenia |
| **Głośniki** | Posiada min. 2 głośniki |
| **Montaż na ścianie lub uchwycie** | Vesa 100x100mm |
| **Kamera** | Wbudowana min. 2MP |
| **Mikrofon** | Wbudowany |
| **Gwarancja** | Min. 24 miesiące |
| **Inne** | Dołączony przewód HDMI |